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ACID line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerart passive Lagerung von nicht brennbaren Medien in Gebäuden gemäß TRGS 510. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage vorbereitet sein. Abschließbar via Schloss Zylinderschloss, Türgriff Bügelgriff Nickel matt, Sockel klassisch.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
, DIN EN 16121/16122 ja, 

Schrankaufbau: 
Türart Flügeltür, Türfarbe RAL 7035, Schrankfarbe RAL 7035, Sockelfarbe RAL 7015

Abmessungen: 
Außenbreite ca. 600 mm Außentiefe ca. 609 mm Außenhöhe ca. 2045 mm   

Innenausstattung: 
Innenausstattung Material PE, Bodenauffangwanne, Lagerbereiche (LB) 6 als  Auszugsboden Einstellhöhe ca. 294 mm.

Weitere Details: 
max. Zuladung 240 kg, Auffangvolumen 19 L, max. Volumen Einzelgebinde 17 L

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL ACID line oder gleichwertig
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