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ACID line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Storage type passive storage von nicht brennbaren Medien in Gebäuden gemäß TRGS 510. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage vorbereitet sein. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Bow handle matt nickel, Base Classical.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
, DIN EN 16121/16122 Yes, 

Schrankaufbau: 
Kind of door Wing door, , , 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Material of interior fittings PE, Bottom tray,  als  Pull-out shelf .

Weitere Details: 
, , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




