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Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Storage type passive storage von nicht brennbaren Medien in Gebäuden gemäß TRGS 510. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage vorbereitet sein. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Bow handle black plastic, Base Without base.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
, , 

Schrankaufbau: 
Kind of door Wing door, Door colour silver, Cabinet colour silver, 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Material of interior fittings PP, Bottom tray,  als Storage shelf  .

Weitere Details: 
, , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




