[image: ]
UTS line / BENCH line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerart passive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 90. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Schloss Zylinderschloss, , Sockel klassisch.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 ja, DIN EN 16121/16122 ja, CE-Konformität ja

Schrankaufbau: 
Türart Flügeltür, Türfarbe RAL 1018, Schrankfarbe RAL 7035, Sockelfarbe RAL 7015

Abmessungen: 
Außenbreite ca. 601 mm Außentiefe ca. 594 mm Außenhöhe ca. 631 mm   

Innenausstattung: 
Innenausstattung Material Stahlblech, Bodenauffangwanne, Lagerbereiche (LB) 1   Einstellhöhe ca. 380 mm.

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW75, bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): UTS S/S-5: 1.1/0.9 m³/h, UTS M/M-5: 1.7/1.4 m³/h, UTS L/L-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS LD/LD-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS XL/XL-5: 2.7/2.2 m³/h, BENCH S: 1.4m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa, , max. Zuladung 60 kg, Auffangvolumen 13,2 L, max. Volumen Einzelgebinde 12 L

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL UTS line oder gleichwertig
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