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UTS line / BENCH line

Vortext:
Sicherheitsschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Type de stockage stockage passif von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Type 90. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Serrure serrure à cylindre, Poignée de porte poignée en forme d’étrier en nickel mat, Socle classique.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 oui, DIN EN 16121/16122 oui, Conformité CE oui

Schrankaufbau: 
Type de porte porte battante, Couleur des portes RAL 1018, Couleur d’armoire RAL 7035, Couleur du socle RAL 7015

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Matériau de l’aménagement intérieur tôle d'acier, Bac de rétention au sol,    .

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW75, bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): UTS S/S-5: 1.1/0.9 m³/h, UTS M/M-5: 1.7/1.4 m³/h, UTS L/L-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS LD/LD-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS XL/XL-5: 2.7/2.2 m³/h, BENCH S: 1.4m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa, , , , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL UTS line oder gleichwertig
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DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




