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Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Storage type passive storage von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Bow handle matt nickel, Base Classical unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 Yes, DIN EN 16121/16122 Yes, CE conformity Yes

Schrankaufbau: 
Kind of door Wing door, , , 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Material of interior fittings Sheet steel, Bottom tray,  als  Pull-out shelf . Bei Lagerbodenausstattung: vor Ort im Raster von 16mm einstellbar.

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): S 2.8 m³/h, XS, 6.1 ³/h, M 4.6 m³/h, ML 5.5 m³/h, L 6.9 m³/h, XL 9.5 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa,  (gleichmäßig verteilt), , , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




