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HSC UTS line

Vortext:
Sicherheitsschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Storage type passive storage von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Bow handle matt nickel, Base Classical.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 Yes, DIN EN 16121/16122 Yes, CE conformity Yes

Schrankaufbau: 
Kind of door Wing door, , , 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Bottom tray,   Pull-out shelf .

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW75/NW75, bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): HSC UTS LD: 1.1/3.3 m³/h, HSC UTS XL: 2.2/3.3 m³/h, BENCH S: 1.4m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa, , , , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  line oder gleichwertig
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