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DEPOT line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung und Anschluss von Druckgasflaschen außerhalb von Gebäuden gemäß TRGS 510. Abschließbar via Schloss Zylinderschloss, Türgriff Klinkengriff PA schwarz.

Prüfkriterien und Dokumentation: 

Schrankaufbau: 
Türart Flügeltür, Türfarbe RAL 9002, Schrankfarbe RAL 9002, 

Abmessungen: 
Außenbreite ca. 654 mm Außentiefe ca. 400 mm Außenhöhe ca. 2053 mm   

Innenausstattung: 
Anzahl Haltegurte Gasflaschen 2, Halter für Armaturen.

Weitere Details: 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL DEPOT line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




